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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования и программного обеспечения для выполнения складских 
операций с продукцией АО «ГЛИМС-Продакшн», маркированной в системе «Честный знак»

	№
	Наименование
	Основные данные и требования

	1
	Основание для производства работ
	Предпроектные работы по выбору оборудования для обязательной маркировки строительных материалов в системе «Честный знак» согласно Постановлению правительства РФ №820 от 31.05.25г. 

	2
	Место производства работ
	Адрес объекта: Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20 г

	3
	Заказчик
	АО «ГЛИМС-Продакшн»

	4
	Исполнитель (Подрядчик)
	Победитель тендерных торгов     


	5
	Сроки выполнения работ
	до 01.12.26

	6
	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ 

	7
	Наименование работ 
	Поставка оборудования и программного обеспечения для выполнения складских операций с продукцией АО «ГЛИМС-Продакшн», маркированной в системе «Честный знак»

	8
	Технические требования 
	Оборудование и программное обеспечение для выполнения складских операций на АО «ГЛИМС-Продакшн»: 
1. Склад ССС:
a) Станция сканирования агрегационных кодов на посте отгрузок:
· беспроводные сканеры/ТСД для считывания агрегационных кодов при выполнении погрузки готовой продукции (2 единицы);
· повышенные требования к техническому исполнению устройств (пылезащищенность, стойкость к атмосферным условиям) из-за особенностей эксплуатации на открытом складе готовой продукции;
· модуль для сбора, обработки и передачи информации в базы данных ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ для формирования товарных накладных и универсальных передаточных документов. 

b) Станция «перекомплектации» поврежденной продукции:
· ТСД для считывания индивидуальных кодов маркировки Data Matrix и агрегационных кодов при выполнениях операций «разагрегация», «вывод из оборота», «верификация», «агрегация» (1 единица);
· повышенные требования к техническому исполнению устройств (пылезащищенность, стойкость к атмосферным условиям) из-за особенностей эксплуатации на открытом складе готовой продукции;
· модуль для сбора, обработки и передачи информации в базы данных ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ для внесения изменений в существующие  отчетные документы;
· формирование задания для печати этикеток с новыми агрегационными кодами КИТУ/КИГУ.  

c) Настройка программного обеспечения и оборудования, обмена данными с ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ, тестирование и отладка, выполнение пробных отгрузок и «перекомплектаций» готовой продукции, обучение персонала. 

2. Склад ЖСС:
a) Станция сканирования агрегационных кодов на посте отгрузок:
· беспроводные сканеры/ТСД для считывания агрегационных кодов при выполнении погрузки готовой продукции;
· повышенные требования к техническому исполнению устройств (пылезащищенность, стойкость к атмосферным условиям) из-за особенностей эксплуатации на открытом складе готовой продукции;
· модуль для сбора, обработки и передачи информации в базы данных ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ для формирования товарных накладных и универсальных передаточных документов. 

b) Станция «перекомплектации» поврежденной продукции:
· ТСД для считывания индивидуальных кодов маркировки Data Matrix и агрегационных кодов при выполнениях операций «разагрегация», «вывод из оборота», «верификация», «агрегация».
· повышенные требования к техническому исполнению устройств (пылезащищенность, стойкость к атмосферным условиям) из-за особенностей эксплуатации на открытом складе готовой продукции;
· модуль для сбора, обработки и передачи информации в базы данных ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ для внесения изменений в существующие  отчетные документы.
· формирование задания для печати этикеток с новыми агрегационными кодами КИТУ/КИГУ.  

c) Настройка программного обеспечения и оборудования, обмена данными с ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ, тестирование и отладка, выполнение пробных отгрузок и «перекомплектаций» готовой продукции, обучение персонала.

	9
	Дополнительные требования
	· Наличие «дружественного» интерфейса применяемых программно-аппаратных решений.

	10
	 Особые условия
 
	1. Посещение Исполнителем объекта для ознакомления с производственными линиями и условиями эксплуатации оборудования будет считаться преимуществом.
2. Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ. 





Контактные лица:  Начальник производства АО «ГЛИМС-Продакшн», Истратов Андрей Евгеньевич,
                                    Эл.адрес: istratov@glims.ru, тел.: +7-495-500-57-53 доб. 179, моб.: 8 (964) 717 -43-32;
                                   Главный инженер АО «ГЛИМС-Продакшн», Манске Александр Владимирович, 
                                   Эл. адрес: manske@glims.ru, тел.: +7-495-500-57-53 доб. 184, моб.: 8 (929) 910-22-40.
Составлено:

Руководитель ОПИТ АО «СГК»                                                   __________    Рящиков А.В.

Главный технолог производства АО «СГК»                                __________    Плеханов А.С.

Начальник складского комплекса АО «ГЛИМС-Продакшн»      __________    Загородных Д.А.

Согласовано:	


Исполнительный директор АО «СГК»                                         __________    Логвинов Д.А.
